SCHMIDT® Strömungs-Sensor auch für Sauerstoffverbrauch

SCHMIDT Technology hat auf der Basis des SS20.60 einen neuen Strömungssensor für den Einsatz in reinem Sauerstoff entwickelt. Die besondere Anforderung an ein solches Messinstrument ergibt sich aus der Tatsache, dass reiner Sauerstoff mit den meisten Elementen des Periodensystems direkt reagiert und bereits geringe Verunreinigungen zur Kettenreaktion (Staubexplosion) führen können. 
In der Konsequenz kommen der sorgfältigen Materialauswahl und dem Fertigungsprozess eine entscheidende Rolle zu. SCHMIDT Technology verwendet beim neuen SS25.60 eine Durchgangsverschraubung aus Edelstahl mit Vitondichtung sowie einen Haltewinkel aus vernickeltem Messing. Geeignete Folienverpackungen schützen jeden einzelnen Sensor und das Zubehör vor Verunreinigung.
Außerdem sind Sensor und Verpackung deutlich durch den Hinweis „O2“ gekennzeichnet.
Selbstverständlich im Lieferumfang beinhaltet ist ein Hinweisblatt für die Handhabung zur Information des Kunden. Der SS25.60 wird als Eintauchsonde mit angebautem Messumformer für Montage an Rohren von 25 bis 1000mm angeboten und kann für die Messbereiche 2,5 ... 200 m/s bei einem Betriebsdruck bis 16bar Überdruck konfiguriert werden. Auf Wunsch ist die Anbindung an Profibus oder DeviceNet  möglich.

SCHMIDT Technology GmbH, Feldbergstr. 1, 78112 St. Georgen,Tel.:  +49/7724/899-0, Fax:+49/7724/899101, Email: info@schmidttechnology.de, Homepage: www.schmidttechnology.de