SCHMIDT® Strömungs-Sensor SS 20.260 und SS20.260 ET 

Unter der Bezeichnung SS 20.260 bietet SCHMIDT Technology einen neuen Strömungssensor an, der sich durch seine sehr kompakte Bauform sowie durch eine robuste Ausführung auszeichnet. Mit einem Messbereich von 20 m/s und seinem linearen Ausgangssignal bietet er sich als universeller Sensor zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom oder Massenstrom an. Das Sensorelement ist durch den schlagfesten Kammerkopf gegen mechanische Beanspruchung bestens gesichert. Das Fühlerrohr aus Edelstahl ist in verschiedenen Längen zu bekommen, so dass der Sensor sowohl bei kleinen als auch großen Abluftrohren immer in die aerodynamisch beste Position gebracht werde kann. Über zwei Status-LEDs signalisiert der Sensor, ob die Versorgungsspannung ausreicht und ob der Sensor fehlerfrei funktioniert.

Den Sensor gibt es in zwei Ausführungen: als Standard SS 20.260 für den Mediums-Temperaturbereich von –20°C ...+85°C und in einer speziellen Version für den erweiterten Temperaturbereich von –20°C bis maximal 120°C mit der Bezeichnung SS 20.260 ET

Anwendungsgebiete
Strömungsmessung in Lüftungskanälen, Durchflussmessung in Prüfständen, Regelung der Verbrennungsluft in Öl-, Kohle-, Holz- oder Gasbrennern, Strömungsregelung in Kühl- und Trockungsanlagen.

Technische Daten
Bauform:	Eintauchsonde mit angebautem Messumformer.
Einsatzbereich:	Frei strömende Luft und geführte Luft in Rohren von 25 bis 500 mm
Medien:	Luft, Stickstoff, Argon und weitere nicht brennbare Gase
Temperatur-
Messbereich:	0,2 … 20 m/s
Druck:	atmosphärisch
Montage:	Schraubgewinde
Versorgung: 	24 VDC / ca 100 mA
Ausgang: 	0 … 5 V / 0 … 10 V linear
Anzeige:	2 Status-LEDs 

SCHMIDT Technology GmbH, Feldbergstr. 1, 78112 St. Georgen,Tel.:  +49/7724/899177, Fax:+49/7724/899101, 
Email: info@schmidttechnology.de, Homepage: www.schmidttechnology.de