SCHMIDT® Strömungssensoren jetzt mit Statusanzeige

SCHMIDT Technology GmbH hat die Strömungssensoren der Reihe SS 20.60 und SS 25.60 mit einer neuen nützlichen Funktion ausgestattet. Schnell und einfach können nun Informationen über die momentan gemessene Strömungsgeschwindigkeit sowie den Status des Fühlers direkt am Sensor abgelesen werden.
Vier LEDs signalisieren in grüner Farbe das gerade erfasste relative Messergebnis, wofür der Messbereich in vier Abschnitte (20%, 50%, 80% und 100%) unterteilt wurde. Zwei LEDs wechseln die Farbe nach Orange, sobald die Strömung außerhalb des Messbereiches liegt.
Bei Fehlfunktionen blinken die LEDs in der Signalfarbe Rot. Der Anwender kann sofort erkennen, ob die Betriebsspannung und die zulässige Betriebstemperatur über- oder unterschritten ist oder ob ein Defekt des Gerätes vorliegt. Bewährt haben sich die Sensoren vor allem bei der Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit bzw. des Volumenstroms in Druckluftanlagen, bei der Prozesstechnik bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von 200 m/s und Temperaturen von 350°C.

SCMIDT Technology GmbH, Feldbergstr. 1, 78112 St. Georgen, Tel.: +49/7724/899-0 Fax: +49/7724/899101, Email: info@schmidttechnology.de, Homepage: www.schmidttechnology.de